|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מספר הודעה** | **מוען - נמען** | **מהות הבקשה** | **מבנה הבקשה והסברים** |
| 111 | קליינט - סרבר | בקשת התחברות | תיאור מילולי:  קוד הודעה = 3 בתים (כמחרוזת)  מספר התווים של היוזר - שני בתים (כמחרוזת)  שם משתמש    מבנה ההודעה:  [111##username] |
| 1111 | סרבר - קליינט | מענה לבקשת התחברות | [1111]  //success  [1112] //Wrong Details |
| 909 | קליינט-סרבר | בקשת שימוש ביכולות עיבוד של מחשב אחר | תיאור מילולי:  קוד הודעה = 3 בתים (כמחרוזת)  מספר התווים של היוזר - שני בתים (כמחרוזת)  שם משתמש  מספר תווים של ip – שני בתים  ip    מבנה ההודעה:  [909##username##ip] |
| 908 | קליינט-סרבר | בקשת סיום שימוש ביכולות עיבוד של מחשב אחר | תיאור מילולי:  קוד הודעה = 3 בתים (כמחרוזת)  מספר התווים של היוזר - שני בתים (כמחרוזת)  שם משתמש    מבנה ההודעה:  [908##username] |
| 1909  1908 | סרבר-קליינט | מענה לבקשת שימוש ביכולות עיבוד | [1909]  //success  [1908] //There is no pc available right now |
| 8099 | סרבר -קליינט | בקשתו של השרת להשתמש ביכולות עיבוד של המחשב שקבע | קוד הודעה = 3 בתים  מספר התווים של הip של **המבקש** - 2 בתים (כמחרוזת)  Ip של **המבקש**  מספר התווים של שם המשתמש של המבקש - 2 בתים (כמחרוזת)  שם המשתמש של המבקש  [8099##ip##username] |
| 189 | קליינט-סרבר | מענה של יוזר נבחר לשרת | [189]  //success  [188] // Failed |
| 808 | קליינט-סרבר | בקשה להפסיק את שיתוף יכולות העיבוד, מהקליינט המשתף לשרת | תיאור מילולי:  קוד הודעה = 3 בתים (כמחרוזת)  מספר התווים של היוזר - שני בתים (כמחרוזת)  שם משתמש    מבנה ההודעה:  [908##username] לשרת |
| 8080 | סרבר- קליינט | בקשה להפסיק את שיתוף יכולות העיבוד מהשרת לקליינט המשתף | [8080] |